W  związku z remontem kotłowni instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z normą PN-HD-60364 i N SEP-E-004 oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w porozumieniu i z wytycznymi producenta kotłów, producenta zestawu pompowego oraz Inwestora.

Zamawiający przypomina o brzmieniu pkt. 3 SIWZ :

„/…/W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca/.../”